**SPZOZ.DŚM-ZP.240.07.2021 Załącznik nr 2.1 do SWZ**

**Wymagania i parametry techniczno-użytkowe**

**PAKIET NR 1 – meble medyczne stanowiące wyposażenie oddziału chirurgii**

**Tabela nr 1 – Stół przyścienny z szafkami przeznaczony na salę opatrunkową - czystą**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa wyposażenia - opis** | **Ilość** | **Warunki wymagane** | **Parametr oferowany (opisać)** |
|  | **Stół przyścienny z szafkami podwieszanymi**  **(wymiary całkowite) – 3200 x 600 x 900mm** |  |  |  |
|  | Stół roboczy na stelażu ( C)- kształtny o wymiarach (dł. szer. wys.) **1200 x 600 x 860** mm | 2 | TAK |  |
|  | płyta do stołu roboczego o wymiarach **1200 x 600 mm** wykonana z żywicy fenolowej SPC, z obrzeżem prostym | 2 |  |  |
|  | Stół roboczy na stelażu ( C) – kształtny o wymiarach (dł. szer. wys.) **800 x 600 x 860** mm | 1 | Tak |  |
|  | płyta do stołu roboczego o wymiarach **800 x 600** mm wykonana z żywicy fenolowej SPC, z obrzeżem prostym | 1 |  |  |
|  | Szafka bez blatu podwieszana szer**. 400 mm** ,  drzwi szafki laminowane pełne - **lewe**, wyposażona w półkę położoną w połowie wysokości szafki z możliwością regulacji na dwóch poziomach, zawiasy stalowe z funkcją samodomykania w drzwiach , uchwyty ze stali odpornej na korozję, | 1 | TAK |  |
|  | Szafka bez blatu podwieszana szer. **400 mm** ,  drzwi szafki laminowane pełne **- prawe**, , wyposażona w półkę położoną w połowie wysokości szafki z możliwością regulacji na dwóch poziomach, zawiasy stalowe z funkcją samodomykania w drzwiach , uchwyty ze stali odpornej na korozję, | 1 | TAK |  |
|  | Szafka bez blatu podwieszana szer. **600 mm** ,  drzwi szafki pełne **- lewe**, , wyposażona w półkę położoną w połowie wysokości szafki z możliwością regulacji na dwóch poziomach, zawiasy stalowe z funkcją samodomykania w drzwiach , uchwyty ze stali odpornej na korozję, | 1 | TAK |  |
|  | Szafka bez blatu podwieszana szer. **600 mm** ,  drzwi szafki laminowana, pełne **- prawe**, , wyposażona w półkę położoną w połowie wysokości szafki z możliwością regulacji na dwóch poziomach, zawiasy stalowe z funkcją samodomykania w drzwiach , uchwyty ze stali odpornej na korozję, | 1 | TAK |  |
|  | Szafka bez blatu podwieszana szer. **600 mm** ,  Wyposażona w cztery szuflady laminowane , prowadnice szuflad z funkcją samodomykania , uchwyty do każdej szuflady ze stali odpornej na korozję, | 2 | TAK |  |

**Tabela nr 2 – Szafki wiszące przeznaczone na salę opatrunkową - czystą**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa wyposażenia - opis** | **ilość** | **Warunki wymagane** | **Parametr oferowany (opisać)** |
|  | **Szafki wiszące łącznie (dł.szer.wys.) 3000x 300x 600 mm** |  |  |  |
| 1 | Szafka wisząca szerokości **600 mm**, drzwi pełne, laminowana - **lewe**, wyposażona w półkę położoną w połowie wysokości szafki z możliwością regulacji na dwóch poziomach, zawiasy stalowe z funkcją samodomykania w drzwiach , uchwyty ze stali odpornej na korozję | 2 |  |  |
| 2 | Szafka wisząca szerokości **600 mm**, drzwi pełne, laminowana - prawe, wyposażona w półkę położoną w połowie wysokości szafki z możliwością regulacji na dwóch poziomach, zawiasy stalowe z funkcją samodomykania w drzwiach , uchwyty ze stali odpornej na korozję | 3 |  |  |
| 3 | Listwa do zawieszania szafek | 1 |  |  |

**Tabela nr 3 – Stanowisko do mycia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa wyposażenia - opis** | **Ilość** | **Warunki wymagane** | **Parametr oferowany (opisać)** |
|  | **Stanowisko do mycia 900x750x900 mm** |  |  |  |
| 1 | Stół roboczy na stelażu ( C) o wymiarach (dł. szer. wys.)  **900 x 750 x 860** mm  oraz) | 1 | TAK |  |
| 2 | płyta zlewozmywakowa o **gabarytach 900x750 mm**, z otworem pod zlew Klienta - nierdzewny nakładany 760x435 mm, w płycie z żywicy fenolowej SPC z obrzeżem prostym, z baterią handlową (Bsm4 | 1 |  |  |
| 3 | Szafka zlezozmywakowa blatu podwieszana szer. **600 mm** ,  drzwi szafki, pełne **- lewa**, laminowana, wyposażona w półkę położoną w połowie wysokości szafki z możliwością regulacji na dwóch poziomach, zawiasy stalowe z funkcją samodomykania w drzwiach , uchwyty ze stali odpornej na korozję, | 1 | TAK |  |
| 4 | Szafka bez blatu podwieszana szer. **300 mm** ,  Wyposażona w trzy szuflady, laminowana , prowadnice szuflad z funkcją samodomykania , uchwyty do każdej szuflady ze stali odpornej na korozję, | 1 |  |  |
| 5 | Osłona boczna do stołu 150x736 mm | 1 |  |  |

**Tabela nr 4 - Stół przyścienny z szafkami przeznaczony na salę opatrunkową - brudna**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa wyposażenia - opis** | **Ilość** | **Warunki wymagane** | **Parametr oferowany (opisać)** |
|  | **Stół przyścienny z szafkami podwieszanymi**  **(wymiary całkowite) – 2400x 600 x 900mm** |  |  |  |
| 1 | Stół roboczy na stelażu ( C) -kształtny o wymiarach (dł. szer. wys.) **1200 x 600 x 860** mm oraz | 2 | TAK |  |
| 2 | płyta do stołu roboczego o wymiarach **1200 x 600 mm** wykonana z żywicy fenolowej SPC, z obrzeżem prostym | 2 | TAK |  |
| 3 | Szafka bez blatu podwieszana szer. **600 mm** ,  drzwi szafki pełne **- lewe**, , wyposażona w półkę położoną w połowie wysokości szafki z możliwością regulacji na dwóch poziomach, zawiasy stalowe z funkcją samodomykania w drzwiach , uchwyty ze stali odpornej na korozję, | 1 | TAK |  |
| 4 | Szafka bez blatu podwieszana szer. **600 mm** ,  drzwi szafki pełne **- prawa**, , wyposażona w półkę położoną w połowie wysokości szafki z możliwością regulacji na dwóch poziomach, zawiasy stalowe z funkcją samodomykania w drzwiach , uchwyty ze stali odpornej na korozję, | 2 | TAK |  |
| 5 | Szafka bez blatu podwieszana szer. **600 mm** ,  Wyposażona w cztery (4) szuflady laminowana , prowadnice szuflad z funkcją samodomykania , uchwyty do każdej szuflady ze stali odpornej na korozję, | 1 | TAK |  |

**Tabela nr 5 – Stanowisko do mycia - sala opatrunkowa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa wyposażenia - opis** | **ilość** | **Warunki wymagane** | **Parametr oferowany (opisać)** |
|  | Stanowisko do mycia **1200x750x900** mm |  |  |  |
| 1 | Stół roboczy na stelażu ( C) o wymiarach (dł. szer. wys.)  **1200 x 750 x 860** mm | 1 | TAK |  |
| 2 | płyta zlewozmywakowa o gabarytach 1200x750 mm, z jedną komorą po prawej stronie – nierdzewny nakładany Franke z baterią handlową (Bsm4), po lewej stronie umywalka Koło z baterią jednokolumnową handlową (KLIENTA), w płycie z żywicy fenolowej SPC z obrzeżem prostym | 1 | TAK |  |
| 3 | Szafka zlezozmywakowa podwieszana szer. **600 mm** ,  drzwi szafki, pełne **- lewe**, laminowana, wyposażona w półkę położoną w połowie wysokości szafki z możliwością regulacji na dwóch poziomach, zawiasy stalowe z funkcją samodomykania w drzwiach , uchwyty ze stali odpornej na korozję, | 1 | TAK |  |
| 4 | Szafka zlezozmywakowa podwieszana szer. **600 mm** ,  drzwi szafki, pełne **- prawa**, laminowana, wyposażona w półkę położoną w połowie wysokości szafki z możliwością regulacji na dwóch poziomach, zawiasy stalowe z funkcją samodomykania w drzwiach , uchwyty ze stali odpornej na korozję, | 1 | TAK |  |

**Tabela nr 6 - Stół przyścienny – pokój przygotowawczy**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa wyposażenia - opis** | **Ilość** | **Warunki wymagane** | **Parametr oferowany (opisać)** |
|  | Stół przyścienny **3600x600x900** mm |  |  |  |
| 1 | Stół roboczy na stelażu ( C) -kształtny o wymiarach (dł. szer. wys.) **1200x600x860 mm** | 3 | TAK |  |
| 2 | płyta do stołu roboczego o wymiarach **1200x600mm** wykonana z żywicy fenolowej SPC, z obrzeżem prostym | 3 |  |  |
| 3 | Szafka bez blatu podwieszana szer. **600 mm** ,  drzwi szafki pełne **- lewe**, , wyposażona w półkę położoną w połowie wysokości szafki z możliwością regulacji na dwóch poziomach, zawiasy stalowe z funkcją samodomykania w drzwiach , uchwyty ze stali odpornej na korozję, | 2 | TAK |  |
| 4 | Szafka bez blatu podwieszana szer. **600 mm** ,  Wyposażona w cztery (4) szuflady laminowana , prowadnice szuflad z funkcją samodomykania , uchwyty do każdej szuflady ze stali odpornej na korozję, | 2 | TAK |  |
| 5 | Szafka bez blatu podwieszana szer. **400 mm** ,  Wyposażona w trzy (3) szuflady, laminowana , prowadnice szuflad z funkcją samodomykania , uchwyty do każdej szuflady ze stali odpornej na korozję, | 1 | TAK |  |

**Tabela nr 7 – Szafki wiszące przeznaczone do pokoju przygotowawczego**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa wyposażenia - opis** | **Ilość** | **Warunki wymagane** | **Parametr oferowany (opisać)** |
|  | **Szafki wiszące łącznie (dł.szer.wys.) 3600x 300x 600 mm** |  |  |  |
| 1 | Szafka wisząca szerokości **600 mm**, drzwi pełne, laminowana - **lewe**, wyposażona w półkę położoną w połowie wysokości szafki z możliwością regulacji na dwóch poziomach, zawiasy stalowe z funkcją samodomykania w drzwiach , uchwyty ze stali odpornej na korozję | 3 |  |  |
| 2 | Szafka wisząca szerokości **600 mm**, drzwi pełne, laminowana - prawe, wyposażona w półkę położoną w połowie wysokości szafki z możliwością regulacji na dwóch poziomach, zawiasy stalowe z funkcją samodomykania w drzwiach , uchwyty ze stali odpornej na korozję | 3 |  |  |
| 3 | Listwa do zawieszania szafek | 1 |  |  |

**Tabela nr 9 – Stanowisko do mycia - sala opatrunkowa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa wyposażenia - opis** | **ilość** | **Warunki wymagane** | **Parametr oferowany (opisać)** |
|  | **Stanowisko do mycia 840x600x900 mm** |  |  |  |
| 1 | Stół roboczy na stelażu ( C) – kształtny o wymiarach (dł. szer. wys.) **800 x 600 x 860** mm | 1 | TAK |  |
| 2 | płyta zlewozmywakowa o gabarytach **840x600** mm, z otworem pod zlew KLIENTA – nierdzewny zakładany 760x435 mm, w płycie z żywicy fenolowej SPC z obrzeżem prostym, z baterią handlową (Bsm4) | 1 |  |  |
| 3 | Szafka zlezozmywakowa podwieszana szer. **800 mm** ,  drzwi szafki, pełne **- dwudrzwiowa**, laminowana, wyposażona w półkę położoną w połowie wysokości szafki z możliwością regulacji na dwóch poziomach, zawiasy stalowe z funkcją samodomykania w drzwiach , uchwyty ze stali odpornej na korozję, | 1 | TAK |  |
| 4 | Szafka wisząca szer. **600 mm** ,  drzwi szafki, pełne **- prawa**, laminowana, wyposażona w półkę położoną w połowie wysokości szafki z możliwością regulacji na dwóch poziomach, zawiasy stalowe z funkcją samodomykania w drzwiach , uchwyty ze stali odpornej na korozję, | 1 |  |  |
| 5 | Listwa do zawieszania szafek | 1 |  |  |

**Pozostałe wymogi dotyczące powyższego asortymentu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Warunki wymagane** | **Warunki oferowane** |
|  | Gwarancja - **24 miesiące** |  |
|  | Montaż wyrobów polegający na rozpakowani, ustawieniu, wypoziomowaniu wyrobów, podłączeniu instalacji elektryczne, gazowej i wodno-kanalizacyjnej (montaż wyrobów zawarty w wycenie oferty) |  |

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty

Wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie (aby oferta była ważna i spełniała wszystkie wymagania, we wszystkich pozycjach Dostawca winien wpisać "TAK", a tam gdzie jest to wymagane dokładnie opisać oferowane parametry).

………………………………………………

/podpis osoby uprawnionej